船用小型海水淡化装置

主要性能指标：

全自动正压供水，包括自动开机/关机/供水，缺水/缺电自动保护功能。对用户而言只需打开水龙头即可得到饮用淡水，系统会根据用户用水情况自动启动和停止；

24小时长期稳定运行，系统通过了300h长期连续稳定性测试考察，解决了前期长期测试中的系统结垢及性能下降问题；

优质饮用产水，盐度≤ 350 mg/L，产水无任何气味，符合优质饮用水标准；

日产淡水150L，产水储存 ，40L大水箱使得短时间大量用水成为可能；

系统占地小，整机尺寸仅为60*30*100cm；

低功耗低噪声，平均功耗150W，低压力运行。